Endereços de rede

* 192.168.0.0/30: 192.168.0.0
* 192.168.90.115/30: 192.168.90.112
* 192.168.10.127/25: 192.168.10.0
* 192.168.15.128/23: 192.168.15.0
* 192.168.53.144/28: 192.168.53.144
* 192.168.24.101/29: 192.168.24.100
* 192.168.63.255/18: 192.168.63.0
* 192.168.255.23/26: 192.168.255.0

Endereços de broadcast

* 192.168.0.3
* 192.168.90.118
* 192.168.10.127
* 192.168.15.159
* 192.168.53.159
* 192.168.24.108
* 192.168.63.254
* 192.168.255.127

Dispositivos dentro de uma rede

* 192.168.0.1
* 192.168.90.116
* 192.168.10.128
* 192.168.15.129
* 192.168.53.145
* 192.168.24.102
* 192.168.63.255
* 192.168.255.24